工程名称：科创研发中心22、23#;
软件版本：20240830;
工程地点：广东江门;
屋面类型（由上到下）：地砖;+M20水泥砂浆（20.0mm）;+C15细石混凝土（50.0mm）;+挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（80.0mm）;+M20水泥砂浆（20.0mm）;+泡沫混凝土4（20.0mm）;+钢筋混凝土（120.0mm）;
外墙类型（由外至内）：聚合物水泥砂浆（20.0mm）;+加气混凝土砌块B07（200.0mm）;+玻化微珠保温砂浆1（20.0mm）;
底部接触空气的架空楼板类型（从上到下）：水泥砂浆（20.0mm）;+钢筋混凝土（120.0mm）;+岩棉板（40.0mm）;+水泥砂浆（10.0mm）;
周边地面类型（从上到下）：细石混凝土（40.0mm）;+水泥砂浆（20.0mm）;+钢筋混凝土（100.0mm）;+夯实黏土（ρ=1800）（200.0mm）;
外窗构造1：不隔热金属型材（6中透光Low-E+12空气+6透明）热工性能：传热系数3.20W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.46/冬季玻璃太阳得热系数：0.46，夏季玻璃遮阳系数0.53/冬季玻璃遮阳系数：0.53，气密性为6级，可见光透射比0.62;
外窗构造2：不隔热金属型材（6中透光Low-E+12空气+6透明）热工性能：传热系数3.20W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.46/冬季玻璃太阳得热系数：0.46，夏季玻璃遮阳系数0.53/冬季玻璃遮阳系数：0.53，气密性为3级，可见光透射比0.62;
外窗构造3：隔热金属型材（6中透光Low-E+12空气+6透明）热工性能：传热系数2.60W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.46/冬季玻璃太阳得热系数：0.46，夏季玻璃遮阳系数0.53/冬季玻璃遮阳系数：0.53，气密性为3级，可见光透射比0.62;
强制性条文达标：是;
规定性指标达标：否;
权衡计算达标：是;
